통신시스템 설계

정보통신과 2학년 1반

200603079

오병철

3 - 1 장 : FDMA

확인학습

1. 각기 다른 주파수를 가진 3개의 신호가 주파수 분포표에서 어떤 형상으로 나타나는가?

3가지 신호의 주파수가 합성되면서, 화면상에는 각각의 주파수가 모두 표시되고 있습니다.

2.첫번째 필터 파라미터를 입력하였을 때 오른쪽 아래의 출력결과에는 어떤 주파수의 신호가 수신되는가? ( 맨 왼쪽의 3가지 입력 신호 중에서 )

왼쪽의 3가지 입력 신호 중 주파수가 제일 낮은 위쪽의 신호가 수신됩니다.

3. 마찬가지로 두 번째 세 번째 필터 파라미터를 입력하였을 때 출력결과가 각기 어떤 주파수의 신호가 수신되는가?

2번 문제와 마찬가지로 #2에서는 왼쪽의 3가지 신호 중 주파수가 가운데인 중간의 신호가 수신되며, #3에서는 주파수가 높은 아래쪽의 신호가 수신되었습니다.

4. 위의 결과를 통해 FDMA 으로 합성된 신호에서 원하는 주파수의 신호성분을 추출해내기 위해서는 어떤 방법을 사용해야 하는지 설명하시오.

추출하고자 하는 신호에 해당하는 주파수만이 통과할 수 있도록 만든 필터에 합성된 신호를 통과시켜서 통과된 신호를 얻어내야 합니다.

5. 채널의 잡음이 증가할수록 추출되어 수신된 FDMA 신호의 파형은 어떻게 왜곡되는지 자세히 기술하시오.

신호파형의 왜곡은 별로 발견 할 수 없으나, 주파수분포가 전체적으로 올라가는 것을 확인하였습니다.

3 - 2 장 : TDMA

확인학습

1. 두 개의 디지털 신호가 합성되면 주파수 분포도에는 어떠한 변화가 생기는지 자세히 설명하시오.

주파수 분포도에는 두 개의 디지털 신호의 주파수가 겹쳐져서 보이게 됩니다.

2. 합성된 신호의 시간축 파형을 관찰할 때, 펄스의 어떤 부분을 관찰함으로써 원래신호의 형상을 추측할 수 있는가?

해당 신호 펄스의 진폭을 관찰합니다.

3. 채널의 잡음을 증강시킴에 따라 추출되어 복원된 TDMA 신호는 어떻게 변하는지 입력한 잡음값에 따라 자세히 설명하시오.

채널의 잡음 값을 증가됨에 따라 복원된 신호의 파형이 더 많이 일그러집니다.

4. 펄스의 주파수가 변화됨에 따라 주파수 분포도에 변화가 있는가?

펄스의 주파수가 올라갈수록 주파수 분포 또한 빽빽하게 됩니다.

5. 실험 8, 9, 10에서의 각 펄스 샘플링에 따른 0dB 채널에서의 파형을 아래의 표에 기록하시오.

6. 위의 결과를 통해서 주파수 샘플링과 TDMA 시스템의 성능과의 관계에 대하여 설명하시오.

주파수 샘플링이 높아질수록 TDMA의 성능이 향상됩니다.